液晶排版工具。
本软件可以在你动手编写单片机程序之前，先做规划排版，根据你的菜单内容进行布局
花一点时间在排版上是有好处的，在进行单片机编程的时候，排版通过的坐标很有用，
可以省去很多调试时间；编写使用说明书的时候，只要用抓图软件将你已经排版的效果
抓过去就行了，非常生动直观。
写过液晶菜单的你一定有这样的体会，工作量重要分出很大一部分时间用于反复调试版
面布局，就是由于这个原因，笔者编写了这个软件，配合我编写的字模软件，可以大大
提高编程效率。你可以完全不用关心字模部分，只管编写程序，编完以后用字模软件帮
你自动生成一个.h文件加入到你的工程中就行了。

开机初始状态
汉字库：宋体16.dot	字高：16
Ascii:  Asc5x8E.dot	字高：8
液晶规格：240x128
所有字库文件建议放在与本软件同一个目录下，便于查找
排版程序文件的文件扩展名约定为.lcm

液晶排版软件语法：
1. putstr(x,y,"显示abc123",Att);
	其中：
		x......显示的左上角横坐标，根据液晶的点阵排列取向自动取舍
		y......显示的左上角纵坐标，根据液晶的点阵排列取向自动取舍
		"".....显示内容，可以包含汉字、ASCII文字
		Att....显示属性，0..表示正常显示白底黑字，1..表示反白显示黑底白字
		
2. linexy(x0,y0,x1,y1,Att);
	其中：
	x0,y0.....直线起点坐标
	x1,y1.....直线终点坐标
	Att.......属性，0..正常画黑线，1..画白线
		
3. LoadChinese("lib名称",height);
	lib名称 必须是在本系统目录下，完整的字库文件名
	
4. LoadAscii("lib名称");
	目录下所列的asc字库均可以使用

5. ModeSele(modeset);
	modeset....用于制定模块的点阵排列方式可以指定为
	    1......横向排列
	    2......纵向排列

6. lcmSize(width, height);
	用于选定液晶规格，可任意设定

7. movex(x);
	用于字模在x方向上的平移，x>0向右移

8. movey(y);
	用于字模在y方向上的平移，y>0向下移

9.windows字库的调用：
	同样使用汉字库装入命令LoadChinese("w_字体全称",height);
	在字体名前面增加了w_是为了与汉字库区分，举例：
	LoadChinese("w_华文行楷",32);

10.图片装入，先设定好装入坐标和图片大小	然后就可以用装入图片按钮选择要装的文件就
   可以了。本软件只支持装入黑白图。编程装入命令：
   LoadBitmap(intox, intoy, endx, endy, "file");	// 装入图形文件

编程举例:
	请测试本目录下面的几个*.lcm文件的效果
    
下面的语句也是合法的:
	putchar(1,1,"lkjd98723\\//?~`汉字40_(*&(*&(*&)))),""",897234hkjhjh",0);
	记得在字符串的两头(头尾)都必须要加双引号"后面用一个逗号分分开就可以了。

测试中请随时留意底部的提示信息，没有错误就没有提示。
	
补充说明：
如果你不用进行编程，请将编辑窗口内的东西全部删除干净，（刚打开软件还没有打开过lcm
程序文件的时候这个窗口内是空的）设置好ascii字符、汉字库，设定好其他参数，最后按确
认按钮，然后您就可以在下面的三个小窗口中设定x,y坐标以及显示内容。

新版本的新功能：
* 扩充了可供选择的字库范围，添加了windows字库（虽然不太实用）；
* 新版的软件将会自动记录您所有的操作过程，你随时都可以进行编辑记录内容调整输出位
  置等，协助你进行编程做一个初稿；
* 显示以后也可以用鼠标直接对每一个点作精细的修改，最后还可以保存为黑白bmp文件，
  交给字模软件直接输出数据文件，这对制作界面的封面特别有用；
* 可以选择模拟显示屏是否需要价外框，可以保存实际效果图片；
* 按照个人的爱好，模拟显示部分可以自设定各部分的颜色；
* 可以选择整屏反白显示；
* 显示比例可以分宽度和高度两个方向随意调节，更贴近实际效果。

其他的界面操作我想就不用解释了，试一下就知道了。

使用中有什么建议，欢迎来信：info@xiao-qi.com

xiaoqi

